**ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA**

**PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 09/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 57/2023**

À CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS – Carta Proposta.

Prezados Senhores, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos serviços abaixo discriminados, conforme o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO PESSOA JURÍDICA:** RAZÃO SOCIAL: CNPJ: REPRESENTANTE E CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE:CPF: ENDEREÇO:TELEFONE: E-MAIL: |

**2. CONDIÇÕES GERAIS**

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTD. ESTIMADA:** | **ITEM:** | **OBSERVAÇÕES:** | **VALOR UNITÁRIO:** | **VALOR TOTAL:** |
| 60 mts | Malha para aterramento 10mm |  |  |  |
| 4 und | Hastes para aterramento com conector |  |  |  |
| 10 und | Barramento neutro e terra  | Com 10 módulos de cobre. |  |  |
| 40 und | Terminal de 1,5mm | Pré-isolado tipo pino para cabos de cobre. |  |  |
| 120 und | Terminal de 2,5mm | Pré-isolado tipo pino para cabos de cobre. |  |  |
| 60 und | Terminal de 4mm | Pré-isolado tipo pino para cabos de cobre. |  |  |
| 30 und | Terminal de 6mm | Pré-isolado tipo pino para cabos de cobre. |  |  |
| 06 und | Terminal de 16mm | Pré-isolado tipo pino para cabos de cobre. |  |  |
| 10 und | Fita isolante grande | 18mm x 20mt |  |  |
| 300 und | Roldanas número 2 | Isolador com prego |  |  |
| 21 und | Plafons de sobrepor 24w | Led quadrado 6.500k |  |  |
| 3 und | Disjuntor DIN monopolar 16A | Certificado pelo Inmetro e norma NBR NM60898 |  |  |
| 5 und | Disjuntor DIN monopolar 25A | Certificado pelo Inmetro e norma NBR NM60898 |  |  |
| 20 und | Disjuntor DIN monopolar 20A | Certificado pelo Inmetro e norma NBR NM60898 |  |  |
| 1 und | Quadro Sobrepor 30 a 36 módulos | Com barramento, para até 36 disjuntores DIN |  |  |
| 1 und | Disjuntor 125A DIN trifásico |  |  |  |
| 04 und | Dps 5507 275v 20ka | \*Dispositivo de proteção contra surtos |  |  |
| 1 und | Interruptor DR – Trifásico 100A | \*Chave de proteção |  |  |
| 150 mts | Cabo flexível 16mm preto | Antichamas |  |  |
| 150 mts | Cabo flexível 16mm azul | Antichamas |  |  |
| 700 mts | Cabo de cobre 1,5 mm PVC 750 Volts Preto | Antichamas |  |  |
| 700 mts | Cabo de cobre 1,5 mm PVC 750 Volts Azul | Antichamas |  |  |
| 900 mts | Cabo de cobre 2,5 mm PVC 750 Volts Preto | Antichamas |  |  |
| 900 mts | Cabo de cobre 2,5 mm PVC 750 Volts Azul | Antichamas |  |  |
| 900 mts | Cabo de cobre 2,5 mm PVC 750 Volts Verde | Antichamas |  |  |
| 200 mts | Cabo de cobre 4 mm PVC 750 Volts Preto | Antichamas |  |  |
| 200 mts | Cabo de cobre 4 mm PVC 750 Volts Azul | Antichamas |  |  |
| 200 mts | Cabo de cobre 4 mm PVC 750 Volts Verde | Antichamas |  |  |
| 50 mts | Cabo de cobre 6 mm PVC 750 Volts Preto | Antichamas |  |  |
| 50 mts | Cabo de cobre 6 mm PVC 750 Volts Azul | Antichamas |  |  |
| 50 mts | Cabo de cobre 6 mm PVC 750 Volts Verde | Antichamas |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
|  |

* Declaramos que estão inclusos no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (impostos, frete e taxas).
* A proposta terá validade de 10 dias.
* A condição de pagamento: de acordo com o Edital.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do responsável

Carimbo da empresa (se houver)